{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, mi confermate che in riferimento al Decreto Legge (semplificazioni) 76 del 2020 non è richiesta la cauzione provvisoria?\r\nGrazie.","So conferma che la cauzione provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020."]
[2,"Buongiorno,\r\nè possbile partecipare in ATI con una ditta invitata?","si, a condizione che le ditte non partecipino singolarmente."]
[3,"-\tcon riferimento all’art.1 punto 2 del CSA “Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, documentazioni tutte, delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza” si chiede conferma che sia stata valutata la stabilità dei pali in ferro con prove strumentali non distruttive (es: indagini ultrasuoni) in fase di progettazione da parte della Stazione Appaltante.\r\nQualora non siano state eseguite tali prove le stesse sono da considerarsi a carico dell’offerente?\r\n\r\n-              con riferimento all’art. 2 punto 6 ultimo capoverso del CSA “Per quanto riguarda le condizioni aggiuntive per i lavori in oggetto, viene allegato un computo metrico nel quale si riportano e si specificano le lavorazioni richieste, ovvero: adeguamento normativo e riqualificazione dei quadri elettrici, installazione di n. 20 moduli di gestione telecontrollo entro quadri elettrici, compresi nuovi quadri tipologia stagno per la posa delle apparecchiature necessarie al corretto e completo funzionamento del telecontrollo stesso, e la manutenzione ordinaria per 3 anni degli impianti di illuminazione pubblica oggetti d’intervento, reperibilità e pronto intervento.” si chiede conferma che per reperibilità e pronto intervento si intenda la disponibilità da parte dell’offerente, per tre anni dal collaudo delle opere, di intervenire H24 365GG su chiamata ricevuta da Stazione Appaltante, Forze dell’Ordine, Privati Cittadini?\r\nIl perimetro entro il quale l’Offerente deve garantire reperibilità e pronto intervento è il solo impianto oggetto di gara (quindi ad esempio: linee elettriche, giunti e pozzetti, pali e mensole esclusi) o ricomprende tutti gli impianti di illuminazione pubblica (dal POD al terminale lampada led) di proprietà Comunale presenti sul territorio del Comune di La Morra?\r\nÈ fatta una distinzione del grado di urgenza della chiamata e sono date le tempistiche di intervento? \r\nAd esempio: \r\no             chiamata urgente: via/svincolo/rotonda totalmente al buio; incidente automobilistico; situazione di pericolo per l’incolumità pubblica in genere, tempo di intervento (inteso come arrivo sul posto) 3 ore ecc\r\no             chiamata non urgente: un punto luce spento, un punto luce non funzionante correttamente (lampeggiamenti), situazioni di NON imminente pericolo per l’incolumità pubblica in genere, tempo di intervento (inteso come arrivo sul posto)  24 ore ecc\r\nSono stabilite dalla Stazione Appaltante delle penali per il mancato intervento o il ritardato intervento in reperibilità? In caso affermativo quali sono i valori economici?\r\nEventuali lavorazioni conseguenti ad interventi in reperibilità e pronto intervento, ad esempio messa in sicurezza di un palo incidentato (scollegamento elettrico, rimozione del palo, isolamento elettrico provvisorio, segnalazione con cartellonistica/transennamenti) sono a carico dell’Offerente o sono lavorazioni extra a carico economico della Stazione Appaltante?\r\nIn riferimento a quanto sopra si segnala che l’elenco prezzi allegato alla documentazione di gara non comprende tutte le possibili casistiche di lavorazioni e materiali derivanti dal servizio di reperibilità e pronto intervento. Per quanto non ricompreso nella documentazione di gara si fa riferimento al Prezziario Regionale Piemonte nella versione più aggiornata?\r\nL’Offerente deve proporre già in fase di gara una scontistica dedicata al solo Prezziario Regionale Piemonte? \r\nSi chiede infine se nella manutenzione ordinaria debbano essere ricompresi i materiali in garanzia (ad esempio lampade a led, telecontrolli di quadro, quadro elettrico ecc) o se questi debbano essere considerati materiali extra le cui spese debbano essere a carico della Stazione Appaltante.\r\n\r\n-              con riferimento al combinato disposto dell’art. 12 punto 1 del CSA “l’esecuzione dei lavori ha inizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’Appaltatore”, dell’art. 16 punto 2 lettera a) secondo cui la penale trova applicazione anche in caso di ritardo “nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 12, comma 3”, e dell’art. 18 punto 1 lettera f) secondo cui non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione “le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori e affidatari” si chiede conferma di quanto segue.\r\nDal momento che i fornitori di apparecchiature a led quale a titolo esemplificativo quello menzionato nei documenti di gara consegnano il materiale non prima di 40-50 giorni dopo l’ordine (poichè parte dei componenti delle lampade sono di fabbricazione extra Europea e, dato anche il periodo contingente) potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne; si richiede pertanto a codesta spettabile Stazione Appaltante di valutare un periodo di avvio lavori dopo la stipula del contratto di almeno 50 giorni (e non di soli 30 giorni). Quanto richiesto anche in funzione del fatto che i quadri elettrici potranno essere sostituiti solo successivamente poiché le apparecchiature interne verranno regolate sulla base delle nuove potenze installate (inferiori) e se venissero installati prima della sostituzione lampade potrebbero intervenire le protezioni di sicurezza generando disservizi.\r\n","Risposta:\r\n\r\n- con riferimento all’art.1 punto 2 del CSA “Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, documentazioni tutte, delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza” si chiede conferma che sia stata valutata la stabilità dei pali in ferro con prove strumentali non distruttive (es: indagini ultrasuoni) in fase di progettazione da parte della Stazione Appaltante. Qualora non siano state eseguite tali prove le stesse sono da considerarsi a carico dell’offerente? \r\n\r\nConsiderata l’età e la consistenza delle lampade l’Amministrazione ha valutato di non procedere alla verifica complessiva di stabilità dei supporti, ma si riserva di far effettuare verifiche puntuali qualora durante l’esecuzione dei lavori dovesse rendersi necessario. Queste non saranno a carico della ditta appaltatrice.\r\n\r\n\r\n - con riferimento all’art. 2 punto 6 ultimo capoverso del CSA “Per quanto riguarda le condizioni aggiuntive per i lavori in oggetto, viene allegato un computo metrico nel quale si riportano e si specificano le lavorazioni richieste,\r\novvero: adeguamento normativo e riqualificazione dei quadri elettrici, installazione di n. 20 moduli di gestione telecontrollo entro quadri elettrici, compresi nuovi quadri tipologia stagno per la posa delle apparecchiature necessarie al corretto e completo funzionamento del telecontrollo stesso, e la manutenzione ordinaria per 3 anni degli impianti di illuminazione pubblica oggetti d’intervento, reperibilità e pronto intervento.” si chiede conferma che per reperibilità e pronto intervento si intenda la disponibilità da parte dell’offerente, per tre anni dal collaudo delle opere, di intervenire H24 365GG su chiamata ricevuta da Stazione Appaltante, Forze dell’Ordine, Privati Cittadini?\r\nSi conferma, le segnalazioni potranno pervenire solo dalla stazione appaltante e dalle forze dell’ordine.\r\nIl perimetro entro il quale l’Offerente deve garantire reperibilità e pronto intervento è il solo impianto oggetto di gara (quindi ad esempio: linee elettriche, giunti e pozzetti, pali e mensole esclusi) o ricomprende tutti gli impianti di illuminazione pubblica (dal POD al terminale lampada led) di proprietà Comunale presenti sul territorio del Comune di La Morra? Oggetto del servizio si intendono tutti i punti luce ad eccezione quelli di proprietà Enel-sole (si specifica che sono esclusi dall’intervento circa n. 290 punti luce, tra proiettori. faretti, arredi urbani e armature stradali/ornamentali già a LED come evidenziati nelle tavole da EL 09 a EL 13) \r\nÈ fatta una distinzione del grado di urgenza della chiamata e sono date le tempistiche di intervento? Ad esempio: o chiamata urgente: via/svincolo/rotonda totalmente al buio; incidente automobilistico; situazione di pericolo per l’incolumità pubblica in genere, tempo di intervento (inteso come arrivo sul posto) 3 ore ecc o chiamata non urgente: un punto luce spento, un punto luce non funzionante correttamente lampeggiamenti), situazioni di NON imminente pericolo per l’incolumità pubblica in genere, tempo di intervento (inteso come arrivo sul posto) 24 ore ecc \r\nSi conferma che è richiesto l’intervento nelle 4 ore successive alla segnalazione per i guasti urgenti o situazioni di pericolo e 24 h per le altre segnalazioni non di carattere urgente. \r\nSono stabilite dalla Stazione Appaltante delle penali per il mancato intervento o il ritardato intervento in reperibilità? In caso affermativo quali sono i valori economici? La penale è pari a € 25€/per ogni ora di ritardo successive le 4 o 24. \r\nEventuali lavorazioni conseguenti ad interventi in reperibilità e pronto intervento, ad esempio messa in sicurezza di un palo incidentato (scollegamento elettrico, rimozione del palo, isolamento elettrico provvisorio, segnalazione con cartellonistica/transennamenti) sono a carico dell’Offerente o sono lavorazioni extra a carico economico della Stazione Appaltante? in riferimento a quanto sopra si segnala che l’elenco prezzi allegato alla documentazione di gara non comprende tutte le possibili casistiche di lavorazioni e materiali derivanti dal servizio di reperibilità e pronto intervento. Per quanto non ricompreso nella documentazione di gara si fa riferimento al Prezziario Regionale Piemonte nella versione più aggiornata? L’Offerente deve proporre già in fase di gara una scontistica dedicata al solo Prezziario Regionale Piemonte? Sono lavorazioni extra non incluse nel contratto e l’Amministrazione provvederà a concordarne il prezzo con l’appaltatore ad aggiudicazione avvenuta.\r\nSi chiede infine se nella manutenzione ordinaria debbano essere ricompresi i materiali in garanzia (ad esempio lampade a led, telecontrolli di quadro, quadro elettrico ecc) o se questi debbano essere considerati materiali extra le cui spese debbano essere a carico della Stazione Appaltante. I componenti in garanzia (sia le armature -la cui garanzia di fabbrica è 10 anni – sia altri componenti elettrici) devono essere smontati e rimontati senza costi aggiuntivi per l’amministrazione per tutto il periodo di validità del servizio di manutenzione di cui all’art. 2 punto 6 ultimo capoverso del CSA. Al termine di tale periodo verrà corrisposto l’importo per la manod’opera all’impresa appaltatrice che per tutta la durata delle garanzie è tenuta a provvedere alla sostituzione dei materiali. \r\n\r\n\r\n- con riferimento al combinato disposto dell’art. 12 punto 1 del CSA “l’esecuzione dei lavori ha inizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’Appaltatore”, dell’art. 16 punto 2 lettera a) secondo cui la penale trova applicazione anche in caso di ritardo “nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 12, comma 3”, e dell’art. 18 punto 1 lettera f) secondo cui non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione “le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori e affidatari” si chiede conferma di quanto segue. Dal momento che i fornitori di apparecchiature a led quale a titolo esemplificativo quello menzionato nei documenti di gara consegnano il materiale non prima di 40-50 giorni dopo l’ordine (poichè parte dei componenti delle lampade sono di fabbricazione extra Europea e, dato anche il periodo contingente) potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne; si richiede pertanto a codesta spettabile Stazione Appaltante di valutare un periodo di avvio lavori dopo la stipula del contratto di almeno 50 giorni (e non di soli 30 giorni). Quanto richiesto anche in funzione del fatto che i quadri elettrici potranno essere sostituiti solo successivamente poiché le apparecchiature interne verranno regolate sulla base delle nuove potenze installate (inferiori) e se venissero installati prima della sostituzione lampade potrebbero intervenire le protezioni di sicurezza generando disservizi.\r\n\r\nIl termine dei 30 gg per l’inizio lavori è stato determinato per poter rispettare i tempi del cronoprogramma regionale relativo al finanziamento ottenuto. Qualora la ditta appaltatrice dimostrasse che non è possibile garantire l’approvvigionamento dei materiali nel suddetto lasso di tempo, sarà cura del Direttore dei Lavori provvedere all’emissione di una sospensione dei lavori.\r\n"]