{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nin riferimento all'invito ricevuto Vi volevo comunicare che siamo in possesso solo della cat.OG2 in I.\r\nVi chiedo pertanto la possibilità di partecipare in ATI come mandanti.\r\nIn attesa di un riscontro porgo\r\nDistinti Saluti","La partecipazione in ATI è regolata dall'art. 48 del Codice dei Contratti. Codesta ditta potrà partecipare alla gara in qualità di mandataria, associando, se del caso, altri operatori economici fino a raggiungere la classifica prevista dal bando. La mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria.\r\nAi lavori in appalto, rientranti nel settore dei beni culturali, e con riferimento alla categoria OG2 si applica la disciplina prevista dagli artt. 146 e 148 del Codice e del D.M. MIBACT n. 154 del 22/08/2017. Considerata la specificità del settore, ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89, comma 11. del Codice dei Contratti"]
[2,"Buongiorno,\r\ncon la presente si richiede gentilmente il computo metrico in formato editabile (excel).\r\ngrazie.\r\ncordiali saluti.\r\n","I computi in formato editabile sono stati caricati nei documenti di gara raggiungibili nella sezione della gara con le credenziali in Vostro possesso."]
[3,"Buongiorno\r\nè possibile avere un abaco serramenti ? Ringraziamo\r\nCordiali saluti\r\n","Nel computo sono indicati uno per uno con la relativa appartenenza alla stanza (lettera che identifica il locale). \r\nDalla Voce 61/65  in poi l’abaco è dettagliato direttamente sul computo metrico - Cat. 11 - Serramenti e vetri\r\n"]
[4,"Buongiorno\r\nchiediamo cortesemente di indicarci come deve essere realizzata la vetrata descritta sul computo alla voce 68-72 \r\nRingraziamo\r\n","La soluzione prevista è quella di un serramento con profili in acciaio a taglio termico di colore nero grafite e vetro doppio basso emissivo.\r\nLa vetrata divisa in tre parti con apertura ad un  battente e due parti laterali e la parte superiore ad arco fissa.\r\nNei documenti di gara è pubblicato un estratto dell’elaborato A02.7  sezione B-B’ per una migliore comprensione della vetrata.\r\n\r\n"]