{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, si può partecipare a alla gara come RTI da costituire con una ditta impiantistica se  in fase di manifestazione d'interesse si è chiesto di partecipare come singolo operatore ?","Buongiorno,\r\nsi conferma tale possibilità."]
[2,"Si richiede conferma della possibilità di partecipare come impresa singola essendo in possesso dell'attestazione SOA OG1 class. V e dichiarando il subappalto del 100% della cat. OG11","Buongiorno,\r\nsi conferma che, come indicato nel punto 7. \"CATEGORIA DEI LAVORI\" della lettera d'invito n. prot. 14840 del 30/03/2023, la categoria OG11 è subappaltabile al 100%."]
[3,"Buongiorno, 2 imprese che sono state invitate alla procedura possono:\r\n- partecipare insieme in ATI, oppure\r\n- un'impresa partecipa e l'altra viene subappaltata in caso di vincita?\r\n\r\nGrazie","Buongiorno,\r\nsi conferma che è ammessa la partecipazione in ATI."]
[4,"Riguardo le variazioni indicate nel computo, il dato minore/uguale a 1,00 W/mqK citato nel paragrafo 30.P05.C15.020 e nei successivi, riguarda la trasmittanza termica complessiva del serramento o solo del telaio?","Il dato riguarda la trasmittanza termica complessiva del serramento, come si può vedere nella relazione energetica allegato 11 (pag. 12 e pagg. 32-40)."]
[5,"Buongiorno\r\nnon troviamo il computo metrico dell'impianto antincendio che normalmente fa parte della categoria OS3. ","Non sono previsti in progetto impianti di protezione attiva antincendio. La progettazione e l’installazione degli impianti di protezione attiva sono previsti e richiesti come miglioria di gara al sub-criterio 4.1."]
[6,"Buongiorno\r\nchiediamo se possibile sostituire il materiale richiesto nella voce n. 8 a pag. 3 del computo metrico edile \"materiale lapideo naturale\" con del riciclato ? \r\nRingraziamo\r\n\r\n ","Il rilevato di consolidamento da realizzare sotto la platea dovrà obbligatoriamente essere eseguito con il materiale lapideo (naturale di fiume o di cava) indicato in computo."]
[7,"Buongiorno\r\nnei blocchi aula per quanto riguarda il progetto strutturale del legno non vediamo dei particolari costruttivi per l'unione sulla linea di colmo dei portali 20 x 40 in lamellare. \r\nCosa è stato previsto in progetto di utilizzare per l'unione di questi due travi, solante dei vitoni torx o piastre a vista/scomparsa ?","I portali 20x40 non dovranno essere spingenti, sono ammesse differenti soluzioni, purché garantiscano la continuità della sezione e siano esteticamente accettabili pertanto la soluzione preferibile è quella di utilizzare una piastra a scomparsa."]